VOCI DI CAPITOLATO

Pannello da copertura modello Isolpack Delta [3 oppure 5] [……] mm schiuma [PUR / PIR specificare la scelta tra le due] (nel caso aggiungere: versione REI [……])

Pannelli ISOLPACK ROOF modello Delta [3 oppure 5] [PUR / PIR specificare la scelta tra le due] (nel caso aggiungere: versione REI [……]) costituito da due supporti metallici ricavati mediante profilatura da nastri di acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciatura di colore bianco grigio esterno e bianco grigio interno, passo utile 1000mm, conformi alle raccomandazioni AIPPEG. Profilo esterno con altezza greca 40mm interasse greche 250mm; profilo interno microgrecato; coibente formato da schiumatura in continuo di resine poliuretaniche[PUR / PIR specificare la scelta tra le due] con densità media 39 Kg/mc dello spessore di [……] mm.